PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :	Budynek Garażowo - Gospodarczy
Obiekt :	Budynek Garażowo-gospodarczy
Adres :	Linie dz.nr.293/4
Roboty  budowlane – wykończeniowe
Inwestor: Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

	 

	Wartość robót ogółem netto :	  
	VAT 23% :	  
	Wartość robót ogółem brutto :	  

	 
	Podstawa wyceny :	
	Poziom cen :	

		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :	………… zł/ r-g
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :	……… % od Robocizny [Kp_R]  +  ………..% od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :	………. % od (R + Kp_R)  +  …………% od (S + Kp_S)

	                      Roboty  budowlane - wykończeniowe 
	Budowa :	Budynek Garażowo - Gospodarczy
	Obiekt :	Budynek Garażowo-gospodarczy
	Adres :	Linie dz.nr.293/4

                          Wykonawca: 								Zatwierdził:

		Data: 

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
	Data: 19-05-22	
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	 
	1	Roboty wykończeniowe
	 
	1.1	Roboty wykończeniowe wewnątrz
		………………………..
	 
	1.2	Elewacja
		 ………………………..
	 
	1.3	Instalacje elektryczne
		  …………………………
	 
	Razem :   Roboty wykończeniowe	  ………………………….
	 
	Wartość kosztorysowa robót  :	  ………………………
	 
	Słownie:  …………………………………………………………..

	 
	      PRZEDMIAR ROBÓT
	 
	Data: 19-05-22	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	1	Roboty wykończeniowe	 …………………….

	 
	1.1	Roboty wykończeniowe wewnątrz	…………………….

	 
	1	Pozycja	  161,20	m2	  4,29	  ……………
		Ocieplenie stropodachu - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na
		sucho: jedna warstwa

	2	Pozycja	  161,20	m2	  3,35	…………….
		 Ocieplenie stropodachu-izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na
		sucho: każda następna warstwa

	3	Pozycja	  161,20	m2	  2,07	…………….
		Ocieplenie stropodachu- izolacje z folii paroizolacyjnej

	4	Pozycja	  161,20	m2	  13,82	…………….
		Zakup materiału do ocieplenia -wełna, folia .

	5	Pozycja	  87,50	m2	  60,63	 ………………
		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt OSB 22m/m, układane: od spodu konstrukcji na ruszcie

	6	Pozycja	  87,50	m2	  23,34	……………..
		Malowanie dwukrotne farbą olejną - płyt OSB

	7	Pozycja	  47,50	m2	  88,80	………………..
		Sufit OWA- logic w pozostałych pomieszczenich .

	                      Roboty  budowlane - wykończeniowe 
	1.  Roboty wykończeniowe
	1.1. Roboty wykończeniowe wewnątrz
	 
	Data: 19-05-22	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	8	Pozycja	  282,80	m2	  38,91	 ……………
		Tynki zwykłe na ścianach , wykonane ręcznie: kat. III

	9	Pozycja	  10,00	szt	  120,00	……………..
		Parapety wewnętrzne plastikowe  .

	10	Pozycja	  10,00	szt	  100,00	 ………………..
		Parapety zewnętrzne aluminiowe .

	11	Pozycja	  4,00	szt	  600,00	 ………………..
		Zakup i montaż drzwi wewnętrznych .

	12	Pozycja	  87,50	m2	  154,01	………………..
		Posadzki cementowe wypalane, grubości 25 mm  + folia  - w cz. garażowej

	13	Pozycja	  87,50	m2	  18,50	 ………………..
		Zmiana grubości posadzki cementowej o 10 mm do 10cm - w cz. garażowej

	14	Pozycja	  45,90	m2	  18,45	………………..
		 W pozostałej cz. budynku w posadzce :  izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych,
		układane na podbetonie -na sucho, jedna warstwa

	15	Pozycja	  45,90	m2	  10,89	………………..
		W pozostałej cz. budynku w posadzce :  izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii
		polietylenowej szerokiej

	16	Pozycja	  45,90	m2	  32,81	 ………………..
		W pozostałej cz. budynku w posadzce :  posadzki cementowe grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte: na ostro

	17	Pozycja	  45,90	m2	  10,79	  ………………..
		Zmiana grubości posadzki cementowej o 10 mm  do 6 cm

	18	Pozycja	  45,90	m2	  115,00	………………..
		Płytki na posadzce  - 

	19	Pozycja	  12,90	m2	  115,00	 ………………..
		Płytki na ścianie w kuchni  i w łazience  h=2.0m    

	                      Roboty  budowlane - wykończeniowe 
	1.  Roboty wykończeniowe
	1.1. Roboty wykończeniowe wewnątrz
	 
	Data: 19-05-22	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	20	Pozycja	  272,90	m2	  11,72	 ………………..
		Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

	1.2	Elewacja	 ………………..

	 
	21	Pozycja	  236,60	m2	  135,00	………………..
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
		do ścian gr 12cm  + siatka +narożniki alum. + tynk strukturalny biały    

	22	Pozycja	  24,40	m2	  118,00	 ………………..
		Ocieplenie podbitki wokół  budynku  płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt
		styropianowych 3cm + siatka + klej + tynk strukturalny biały   

	23	Pozycja	  54,00	m	  16,00	  ………………..
		Zakup i montaż płytek na wiatrownicy zewnętrznej  

	24	Pozycja	  18,70	m2	  90,00	………………..
		Opaska wokół budynku a kostek poz-bruku R+M = 90.-zł/m2

	25	Pozycja	  37,40	m	  25,00	………………..
		Zakup i montaż obrzeża przy opasce budynku  R+M = 25.-zł/m2

	26	Pozycja	  1,00	szt	 4 000,00	………………..
		Zakup i montaż zbiornika betonowego 5m3 - do instalacji kanalizacyjnej budynku  - 1szt.

		UWAGA : wycena bez wyposażenia łazienki , ścianek między ubikacjami , rozprowadzeniem instalacji wod-kan

	1.3	Instalacje elektryczne	………………..

	 	27	Pozycja	  							1,00 kpl	 			    ………………..
	Zakup i montaż (ogrzewacz wody 21kW – 2szt., gniazdo 400v z wył. – 1szt, lampa hermetyczna led – 12kpl, 
  Lampa Led w kasetonie 60/60 – 9szt, lampa uliczna LED – 3szt, uchwyt do lampy ulicznej ocynk – 3szt, wyłącznik p/t pojed. – 4szt, wyłącznik podwójny – 2szt, wyłącznik schodowy – 2szt, gniazdo p/t podw. z bolcem – 17szt, gniazdo pojed. Z bolcem – 2szt, ramka pojedyncza – 27szt, ramka podwójna – 3szt, grzejnik elektryczny – 10szt, protokoły pomiarowe instalacji – 1kpl)  
			koszt : 10995,80zł / w/g zał. kalkulacji/

	
	Wartość kosztorysowa robót	  ………………………..